int sensorPin = A0;

int esikDegeri = 100;

int buzzerPin = 8;

int veri;

void setup() {

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}

void loop() {

veri = analogRead(sensorPin);

if (veri > esikDegeri) {

}

else {

}

}