int sensorPin = A0;

int esikDegeri = 100;

int buzzerPin = 8;

int veri;

void setup() {

 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}

void loop() {

 veri = analogRead(sensorPin);

 if (veri > esikDegeri) {

 }

 else {

 }

}