void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

int sayac = 0;

void loop()

{

Serial.print("Seri haberlesme: ");

Serial.println(sayac);

sayac++;

delay(1000);

}