void setup()

{

 Serial.begin(9600);

}

int sayac = 0;

void loop()

{

 Serial.print("Seri haberlesme: ");

 Serial.println(sayac);

 sayac++;

 delay(1000);

}